2025-2026年永定路南侧苗圃

施工服务项目
招 标 文 件

招   标   人（盖章）：泰州市润森园艺有限公司 
二零二五年十月

邀请函

           ：（被邀请单位）
一、项目概况与招标范围

1、建设地点：永定路南侧                                                  
2、建设规模：永定路南侧苗圃施工服务，总面积为33405.9平方米，详见图纸。
3、招标内容：永定路南侧苗圃施工服务费按2.9元/㎡/年计算，占地约33405.9㎡，总计费(含税)暂定96877.11元。合同期限为一年。                                                 承包范围内的施工服务项目，乙方不得采取任何形式实施分包、转包、转让，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止施工承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。配合甲方做好临时突击性创建迎检工作，标准一年内不高于6次，每次30个工人。负责区域内各类植物施工及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗或绿地内扒翻种植、燃放烟花爆竹等情况时，应及时制止并向甲方汇报，如未及时发现并报告的，甲方可对乙方进行扣分。接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应在通知规定时间内按要求进行整改。乙方在规定时间内没有整改或无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担，并对乙方处以所有整改费用2倍的扣款和适当扣分,超过3次以上，甲方有权解除合同。施工服务期满，确认苗木数量，将施工范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。
质量标准：合格

二、投标人资格要求

1、具有有效的营业执照，且营业执照的经营范围与本项目相适应；

2、投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单；

4、单位法定代表人、负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

5、本项目不接受联合体投标。

三、 招标文件的获取
请于2025年10月28日08：00时至2025年11月03日17：30时（北京时间，下同，法定公休节假日除外）。泰州市润森园艺有限公司（泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房）或邮箱获取招标文件。招标文件每套售价免费。购买招标文件时另须提交：营业执照、介绍信原件及本人身份证复印件（加盖公章）；
四、联系方式  
招标人：泰州市润森园艺有限公司             
地    址：泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房            
联 系 人：高女士                                
电    话：86896990-8001                      
五、投标须知
1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。

2、投标人应在响应本招标文件的前提下，自愿参加投标。

3、投标有效期：

本项目投标有效期为 90天（日历天），投标有效期自投标截止之日起算。

4、本项目无需递交投标保证金，报价文件每个标段分别密封递交。
六、招标要求

1、服务期：一年
2、质量标准：合格
3、履约担保：无
4、投标报价：本项目最高投标限价单价为施工服务费2.9元/㎡/年计算，总价为96877.11元；各投标单位投标（单价和总价）不能超过最高投标限价，否则将视为未满足询价文件的实质性要求，作无效响应文件处理。
报价应包括所发生的货物、辅助材料费、制作费、人工费、机械费、管理费、运输、二次搬运费、保险、仓储、装卸、现场清扫及对建筑物成品保护和修复、配件、调试、保险、劳保、关税、商检、培训、各项规费、利润、各项税费、专利技术、质保期间费用、所有风险、所有责任以及询价文件约定的其他等各项费用。投标人要认真阅读清单，慎重报价。如有漏项招标人将视同优惠。招标人不再支付报价以外的任何费用。

合同形式：固定单价合同。

6、付款方式：年度验收合格后一次性付清，结算前乙方应开具含税票据（票据为不低于三个点的专票）。
7、招标要求：永定路南侧苗圃施工服务费按2.9元/㎡/年计算，占地约33405.9㎡，总计费(含税)暂定96877.11元。合同期限为一年。                                                  承包范围内的施工服务项目，乙方不得采取任何形式实施分包、转包、转让，凡违反此规定的，甲方将立即取消乙方的承包资格，终止施工承包合同的履行，由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方承担。配合甲方做好临时突击性创建迎检工作，标准一年内不高于6次，每次30个工人。负责区域内各类植物施工及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗或绿地内扒翻种植、燃放烟花爆竹等情况时，应及时制止并向甲方汇报，如未及时发现并报告的，甲方可对乙方进行扣分。接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应在通知规定时间内按要求进行整改。乙方在规定时间内没有整改或无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担，并对乙方处以所有整改费用2倍的扣款和适当扣分,超过3次以上，甲方有权解除合同。施工服务期满，确认苗木数量，将施工范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。
中标人需服从招标人派出的管理人员的指导、监督。中标人对该项目负全面管理、协调、指导责任。
招投标活动时间安排：见日程安排表

招标代理等费用：本项目招标代理费为1000元，专家评审费（按实）；

以上由中标单位支支付付的费用在中标后领取中标通知书前支付给招标代理单位，其费用充分考虑在本次投标报价中。
七、投标文件

投标单位的投标文件应包括但不限于下列内容：

1、投标函及投标函附录（格式见附件）；

2、法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件）；

3、企业法人营业执照副本复印件（复印件加盖公章）；

4、法定代表人及委托代理人身份证（复印件加盖公章）；

5、投标人认为需要递交的其他材料。

上述材料壹式叁份，正本壹份，装订后密封在报价袋中，并在封袋上注明投标单位名称、投标标段名称，封袋上必须加盖投标单位公章。未按要求提供，可不予接受。

投标文件应明确标明“正本”或“副本”字样，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

6、全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，必须保证文件清晰整洁，并在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印章。 

八、投标文件密封和递交

1、投标文件的密封和标志：

投标文件必须密封封装，并在封袋上注明投标人名称及所投项目名称。封袋上必须加盖投标人公章。

2、投标截止时间：

投标人须在招标文件规定的递交投标文件截止时间之前将投标文件递交到指定地点。超过规定时间递交的投标文件将被拒绝。授权委托人持本人二代身份证原件准时出席并递交报价文件。

九、合同

招标人与成交单位签订合同。服务工作按报价文件承诺的服务期、质量等级完成。

附件一、评分细则

附件二、投标函

附件三、法定代表人授权委托书

附件四：图纸、考核细则
日 程 安 排 表

	日 期
	时 间
	地 点
	工 作 内 容
	备 注

	2025年10月28日至2025年11月03日（法定公休日，法定节假日除外）
	上午9:00-11:30，下午2:30-5:30（法定公休日，法定节假日除外）
	泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房
	提交材料领取
	

	2025年11月11日
	17:30前
	 泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房 
	报送疑问
	

	2025年11月14日
	14：30-15:00
	泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房 
	投标文件送达截止时间
	

	2025年11月14日
	15:00
	泰州市海陵区智堡河闸东侧厂房 
	开标
	


附件一：

评分细则

本项目评标由评标委员会依据招标文件的有关规定进行。经评标委员会初步评审确认为无效的投标文件不参加详细评审，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。

一、评标委员会成员对投标人的标书进行符合性检查。满足招标文件和项目要求的投标文件进入经济标的评审。

二、评标委员会对投标人的报价进行评审。

三、经评标委员会初步评审确定存在细微偏差的投标文件，评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时将由评标委员会研究是否取消其中标资格。

四、经评标委员会评审的最低价的投标人为排序第一的合格中标候选人，如报价相同时，则以抽签方式确定。依此类推。评标委员会完成评标后，应当向招标人推荐不超过3名有排序的合格中标候选人。

五、招标人按招标文件规定的定标办法确定中标人。中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排序第二的中标候选人为中标人，依次类推。
六、本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。

附件二：
投 标 函

招标人：                                                         

项目标段名称：                                                       
1、遵照《中华人民共和国招标投标法》、《江苏省招标投标条例》等有关规定，经考察现场和研究上述项目招标文件及其他有关文件后，我方承诺：

投标报价金额：单价：施工服务费             元/㎡，总价：        元（总价=单价*面积）
2、我单位将严格按国家相关法规、规范，在保证质量、安全前提下，确保该项目按期完成。

3、服务期： 一年 
4、质量标准：合格；
5、如果我方中标，将派出           作为本工程的项目负责人。    

6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成的约束我们双方的合同附件。
    7、本工程投标报价不低于成本。
投标单位(盖章)：
法定代表人或其委托的代理人（签字或盖章）：
                                         填报日期：    年   月   日

附件三：
授权委托书

本人                   （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托             （被委托代理人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   
附：法定代表人及授权委托人身份证

投  标  人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

身份证号码：                  

委托代理人：                   （签字或盖章）

年    月    日

法定代表人身份证明

投 标 人：                                               
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：                                                 
经营期限：                                                 
姓    名：                       性    别：                
年    龄：                       职    务：                 
系                                      （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                （盖单位公章）

                                       年   月    日

附件四：1、图纸
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考核细则：

施工服务考核表
	序号
	考核 项目
	考核内容及要求
	分值
	扣 分 标 准
	实得分

	1
	修剪
	乔木：要及时剪除乔木的萌蘖枝、下垂枝、断枝、枯死枝杈。要保持树冠完整美观，主侧枝分布基本均匀和数量适宜。灌木和造型植物：灌木、造型植物修剪规范美观；绿篱修剪必须保持3面（色块2-3面）平整饱满，直线处正直，曲线处弧度圆润，球冠植物要圆滑，无5cm以上徒长枝。草坪：草坪高度控制在：（冷季型）应保持10cm以下，（暖季性）应保持6-8cm。修剪面平整，边角无遗留，草屑及时扫尽运出。
	15分
	不达标的，乔木扣0.2分/株，大灌木扣0.1分/株，绿篱（色块）每5平方米扣0.1分，草坪每10平方米扣0.2分。草坪修剪面不平顺，边角有遗留，有明显草屑，每10平方米扣0.2分。
	

	2
	除草
	绿地内无高大杂草，杂草率低于10%。树穴整修，草坪内树穴与绿篱及时切边，草坪与树木、绿篱、草花应有分隔沟。无明显杂草
	 10分
	除杂草不达标的，杂草率每高1%扣1分，高大杂草扣0.2分/处。杂草清除后未及时清运的，扣1分/次。草坪与树木、绿篱、草花等无明显分隔沟的，扣0.5分/处。有明显杂草，扣0.5分/处。
	

	3
	病虫害

防治
	病虫害危害率在5%以下。发现病虫害应积极防治，效果明显。农药严格按指导要求配比、用量正确，无药害产生。冬季清除树下枯枝落叶杂草，冬季树木涂白、修剪，清理消灭越冬虫蛹虫茧及有关病原体。

 
	15分
	病虫害危害率每高1%扣2分。大面积危害全扣。用药效果不佳，扣0.5分/次；使用不当发生药害，致植物落叶死亡，扣1分/处。冬季未及时清除枯枝落叶的，扣1分/处；冬季未树木涂白、修剪，清理消灭越冬虫蛹虫茧及有关病原体或未到位，乔木扣0.2分/株，灌木扣0.1分/株。
	

	4
	生长 状况
	无缺死株，叶色正常、生长季无非正常落叶。绿地内乔灌木、绿篱、满种模纹、花卉地被有空缺应及时补缺，因季节不能及时补种除外。草坪及地被植物整齐一致，生长均匀且覆盖率95 %以上，单块斑秃面积不超过0.5m2、10m2绿地内斑秃面积不超过3块；绿地内树木生长良好，无倾斜、倒歪现象。高大乔木在大风来临时应采取防倒有效措施，因台风等灾害天气造成树木倒伏时，应及时扶正支撑倒伏树木。草坪应长势良好，无黄化现象，如有空缺应及时补缺，明显坑洼及时填平后补缺；花卉、地被生长良好，无缺株，残花及地上枯死部分及时清除。
	15分
	发现死树，乔灌木扣1分/株，绿篱扣0.5分/米；有非正常落叶，扣0.5分/株。乔灌木未按规定及时补缺扣0.5分/株；绿篱未按规定及时补缺扣0.5分/米；模纹、草坪、花卉和地被未按规定及时补缺扣1分/平方米。明显坑洼未及时填平后补缺扣1分/处。绿地内乔木、大灌木有倾斜或倒伏现象，扣0.5分/株；因灾害天气造成树木倒伏，应在规定时间内扶正支撑，逾期扣0.5分/株，无有效措施导致高大乔木倒伏，扣1分/株。草坪有黄化现象，扣0.5分/处。花卉、地被有残花及地上枯死部分的扣1分/处。
	

	5
	浇水、排涝


	干旱时及时浇水并灌足灌透，洪涝时及时排放积水。在雨季应采用开沟、埋管、打孔等排水措施及时对绿地和树池排涝，防止植物因涝致死。积水不得超过24小时，宿根花卉种植地积水不得超过12小时。
	10分
	未及时浇水，致使树木、草坪生长不良，未在限定时间内排涝的，扣0.2分/平方米，致植株枯死的加倍扣分。
	

	6
	其他
	绿地无绿化垃圾和树挂，无石砾、砖块、无干枝枯叶。对因大风、大雨刮倒的树木要在风雨停后24小时内扶正、支撑并培土，对因雨水冲刷等原因造成土方被冲刷、塌陷的，3天之内修缮完善。必须建立每日巡视制度，发现绿化、设施损坏，应48小时内修复。对擅自毁绿、占绿的行为及时制止处理并恢复绿化，费用自理。
	10分
	有一项内容不到要求，扣0.5分。树木倒伏没有按时扶正，培土、浇水和搭支架的，扣0．5分/处。绿地内土方被冲刷、塌陷，或泥土外溢，没有按时修复完整的，扣0．5分/处。有明显绿化垃圾扣1分/次。未有巡视记录的或绿化、设施损坏未上报的，扣1分/次。对擅自毁绿、占绿的行为未及时处理并恢复绿化，扣2-5分/次
	

	7
	应急  管理
	书记信箱、12345、12319、数字化城管、媒体曝光及市民投诉等需办理的案件、创建等重大活动、防汛抗旱、抗寒、抗雪灾等能按要求完成工作。
	10分
	12345、12319热线、数字化城管处置未到位和市民投诉每件扣1分。被书记信箱、媒体曝光，每件扣5分，情节严重的终止合同。创建等重大活动迎检、防灾抢险不力的全扣，经整改通知仍不能及时完成任务的，终止合同，造成严重损失的，赔偿损失。
	

	8
	安全  生产
	按照安全生产技术操作规程作业，无生产安全事故发生。
	10分
	发生一起违反安全操作规程的，扣1分。发生较大安全事故的全扣，造成严重影响的，终止合同。
	

	9
	曝光
	因施工单位原因被12345等平台、媒体曝光或被市民、领导批评投诉，经查情况属实的，视情节轻重予以扣分处罚。
	5分
	确属施工单位原因受到投诉或曝光、批评的，每次扣2-5分。
	

	
	实得分汇总
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